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云巡更巡检管理系统
使用指南
（使用之前请仔细阅读本指南）
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一.系统简介

随着社会的进步与发展，各行业对其管理工作的要求也越来越规范化、科学化，对设备定期进行维护、检测人员的责任心要求也越来越高，及时消除隐患、防患于未然是任何一位领导、管理者都所希望的。本系统是基于该需求的基础上，经过长时间考察研究、实验开发出来的，它可真实的记录、了解巡检员执行任务时的真实情况，使管理人员更准确、科学、规范地监督及掌握巡检人员的工作是否尽职尽责，有效提高了工作效率，增强了工作人员责任感，保障了您的企业井然有序的工作流程。
二.系统设计目标

针对巡更巡检管理的特点，为充分发挥巡逻人员的作用，寻求科学的解决方案，本公司结合基于云存储技术、智能手机技术、RFID识别技术开发出云存储智能巡更巡检管理系统，实现巡更数据实时传送、集中存储、异地查询，保证了数据的及时性、查阅的便捷性、管理的人性化。
三.运行环境

电脑客户端配置要求： 
· CPU：Intel Pentium 4 2.0GHz或AMD Athlon XP 2500+以上 
· 内存：2GB以上内存 
· 硬盘：40GB以上的可用硬盘空间 
· 显示器：1024x768或更高分辨率的显示器 
· 操作系统：WindowsXP/7/8/10操作系统，32位和64位均可 
平板和手机端配置要求 
· CPU：4核或以上，主频1.0GHz或1.0GHz以上 
· 内存：2G或2G以上 
· 存储：8G或8G以上 
· 操作系统：Android4.0或以上。
四．操作步骤
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注：如果不需要对巡检员进行考核，只需查询巡检记录，则可省略(5.6)、(5.92) 、(5.93)等步骤。
五.操作步骤详解
5.11软件安装
电脑客户端安装：
直接运行本公司提供的安装文件即可。

手机端APP安装：
直接运行本公司提供的APP安装即可。

5.12系统登录
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客户编号：输入本公司提供的8位客户编码
首次登录需输入本公司提示的管理员登录用户和登录密码。
5.2设置站点
系统默认分2级，如需要其他层数级别请联系本公司客服人员。

单击“信息录入”—“设置站点”
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点击“新增站点”,输入下级站点名称后点“添加”新增成功。
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5.3设置员工

单击“信息录入”—“设置员工”
先点击相应的子站点，再单击“新增管理员”，为该级别增加一个管理员。
先点击相应的子站点，再单击“新增管理员”，为该级别增加一个管理员。
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建议“登录用户”和“用户姓名”都输入员工的名字，方便记忆，输入后点“添加”。
新增管理后再新增“新增巡检员”
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建议“登录用户”和“用户姓名”都输入员工的名字，方便记忆，输入后点“添加”。
卡号/机号：用于代表该巡检人员的编码，10位16进制数，可随意编号。
注意：
设置好巡检员后可用巡检员的登录用户和登录密码登录手机端APP，进行巡逻。
5.4设置巡检机
单击“信息录入”—“ 设置巡检机”

[image: image7.png]) BEE

o ogdREE  BERA T RaEE QA

hxf?@‘d'\#!

HEEl RIER SRER SRR ENEE

= |
Q=R

BES &E

1812805165 1S5,
O | #EPRE  1sersesiez
O | #EIE 1811702773

© | #EIR  1ce1sesees





点击“新增设备”，将巡检机通过专用数据线连接到电脑，点击右边的USB图标即可读出机号，在备注栏上添入相应的信息，点击“添加”即可保存。
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注：带GRPS的巡检机必须设置机号。

5.5设置巡检线路
单击“信息录入”—“设置巡检线路”

选中要设置巡检点所属的站点，再单击“新增路线”，输入线路名称，把一次要巡逻完的巡检点设置成一条线路。
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输入线路名称，点添加。


新增路线完成后，单击“新增地点”，输入“地点名称”和“地点钮号”，点“添加”
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5.6设置巡检计划
单击“信息录入”—“ 设置巡检计划”—“新增巡检计划”
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名称：为班次命名
   所属站点：选择相应的站点

巡 检 员：可指定一定要某个人去巡逻。也可选择“不指定”，即不要求一定要某人去，只要有人去即可。

巡检线路：选择该班次要巡逻的线路

上班时间：该班次开始的时间

下班时间：该班次结束的时间

巡检时间：每次巡检的大概时间范围

间休时间：两次巡检中间的间隔休息时间，中间不休息可设置为“0”

排班方式：“按周排班”指该班次是按周循环有规律的排班，“按月排班”指该班次没有规律，需每个月进行分配。
在要巡检的星期数打“√”，点“保存修改”即可。

5.7开始巡逻
开始巡逻，持巡检机去感应巡更点，如有用人员钮则先感应人员钮，再感应地点钮。

   带有GPRS卡的巡检机感应到巡更点后会自动上传，上传后不删除数据，用户还可通过电脑连接巡检机上传。通过GPRS和电脑双重上传不会造成数据重复。
5.8数据接收
单击“数据查询”—“数据查询”—“接收巡检数据”，

将巡检机连接电脑接收巡检数据后自动清空。
5.91巡检记录

单击“数据查询”—“巡检记录”，可查看原始的巡检记录

5.92考核结果
单击“数据查询”—“考核结果”，可查看考核结果

5.93统计图表
单击“数据查询”—“统计图表”，可查看统计图表
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六.其他操作
6.1系统初始化：用于删除系统的数据，删除后不可恢复，请谨慎操作。
6.2修改密码：用于修改当前登录用户的密码。
6.3系统操作日志：用于记录对系统的一切操作。
(5.3)信息录入—设置员工




















(5.93) 在电脑端点 “统计图表”可查询考核汇总表及相关图表





(5.92)在电脑端或手机端点


“考核结果”可查询考核结果





建议“登录用户”和“用户姓名”都输入员工的名字，方便记忆





建议“登录用户”和“用户姓名”都输入员工的名字，方便记忆





点击相应的名称后面的下拉箭头可筛选查询的内容。





点击相应的名称后面的下拉箭头可筛选查询的内容。





(5.91)在电脑端或手机端点


“巡检记录”可查询巡检记录





(5.8)数据查询—数据接收


将巡检机连接电脑接收巡检数据后并清空。























(5.2)信息录入—设置站点





(5.11)安装电脑端和手机APP没有先后顺序








(5.12)登录电脑端软件





(5.7)开始巡逻，持巡检机去感应巡更点，如有用人员钮则先感应人员钮，再感应地点钮。


带有GPRS卡的巡检机感应到巡更点后会自动上传，上传后不删除数据，用户还可通过电脑连接巡检机上传。通过GPRS和电脑双重上传不会造成数据重复。





(5.5)信息录入—设置巡检线路





(5.6)信息录入—设置巡检计划





(5.4)信息录入—设置巡检机


注：带GRPS的巡检机必须设置巡检机的机号
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